ПРОЕКТ

Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

**ИЗМЕНЕНИЕ, КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ**

Раздел I изложить в следующей редакции:

«I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации, и требования к содержанию этих разделов:

а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства для обеспечения строительства, реконструкции, объектов капитального строительства и представляемой в органы государственного строительного надзора;

б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).

в) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства при их капитальном ремонте;

г) при подготовке проектной документации представляемой на экспертизу проектной документации**;**

2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:

а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;

б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);

в) линейные объекты (линии электропередачи, линии связи, автомобильные дороги и железнодорожные линии, метрополитены, инженерные сети (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения), мосты, эстакады, тоннели, трубопроводы, продуктопроводы, искусственно созданные внутренние водные пути а также иные сооружения, характеризующиеся необходимостью определения полосы отвода и наличием объектов инфраструктуры являющихся неотъемлемой технологической частью в зависимости от специфики линейного объекта(посадочные платформы, насосные, компрессорные станции).

2.1. В зависимости от функционального назначения и характерных признаков отдельных видов объектов капитального строительства, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 2 настоящего Положения, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно - правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности, применительно к таким объектам вправе по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации устанавливать дополнительные требования по содержанию разделов проектной документации.

3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

Подготовка проектной документации должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства могут разрабатываться дополнительные документы в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий (далее - рабочая документация).

4.1. Объем, состав и содержание разделов разрабатываемой рабочей документации определяется застройщиком (техническим заказчиком) с учетом настоящего положения, указывается в задании на проектирование.

5. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий.

Порядок разработки и согласования специальных технических условий устанавливается Министерством регионального развития Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности.

6. Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной (в том числе рабочей документации) - устанавливаются национальными стандартами Российской Федерации системы проектной документации для строительства.

7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов и подразделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и застройщиком (техническим заказчиком).

Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1)-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются застройщиком (техническим заказчиком) и указываются в задании на проектирование.

Необходимость разработки отдельных подразделов раздела 5проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 16- 22 настоящего Положения, определяется застройщиком (техническим заказчиком) в зависимости от специфики объекта капитального строительства и указывается в задании на проектирование. Кроме того, в случаях, если в задании на проектирование не указаны изготовители технологического оборудования, технических средств или установок, подлежащих применению на проектируемых объектах капитального строительства, в текстовых частях данных подразделов должны содержаться технические требования к технологическому оборудованию, технических средств или установок.

8. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается застройщиком (техническим заказчиком) и указывается в задании на проектирование.

Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.

Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства.

В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного или нескольких из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект (объекты) может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.

В отношении метрополитена под этапом строительства также понимается комплекс работ по организации строительства, включающий в себя строительство временных зданий и сооружений, проходку шахтных стволов с подходными выработками, оснащение горных комплексов, сооружение и оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки тоннелей.

8.1. Проектная документация объектов капитального строительства, разработанная в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также дополнительная проектная документация, разработанная в соответствии с заданием на проектирование, в случаях установленных законодательством подлежит представлению на экспертизу проектной документации.

Указанная документация также представляется в органы государственного строительного надзора. Кроме того, в органы государственного строительного надзора представляется и разработанная в соответствии с заданием на проектирование рабочая документация».